1. 개요
   1. 소프트웨어 형상항목 요구사항
      1. 원시표적 관리 CSC
         1. 원시표적 편집
            1. 원시표적 생성
            2. 원시표적 갱신

|  |
| --- |
| 원시표적 관리는 운용자의 표적 정보 수정 요청에 따라 원시표적을 갱신할 수 있는 기능을 제공한다. |

|  |  |
| --- | --- |
| 식 별 자 | R-TM-SFR-2 |
| 요구사항 | 1. 원시표적관리는 참조점 수정 요청을 처리한다.    1. 운용자가 입력하는 참조점 수정 요청 정보는 다음과 같다.       * 위도       * 경도       * 원시표적 식별자    2. 참조점 수정 요청 정보로 원시표적 위치 정보를 갱신한다. |
| 출 처 | 표적관리 SRS |
| 관련 Use Case | UC-TM-SFR-2 |

**부록A USE CASE 모델**

1. Use Case 목록

표 １８ Use Case 목록

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Use Case | **Use Case명** | **관련 요구사항 식별자** |
| UC-TM-SFR-1 | 상태와 모드 | R-TM-SFR-1 |
| UC-TM-SFR-2 | 원시표적 갱신 | R-TM-SFR-2 |
| UC-TM-SFR-3 | 표적 비교일치해제 | R-TM-SFR-3 |
| … | … | … |

1. Use Case 명세
   1. UC-TM-SFR-2 원시표적 갱신

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 항 목 | 내 용 | |
| 식별자 | UC-TM-SFR-2 | |
| 개요 | 원시표적을 갱신한다. | |
| 시스템 | TM | |
| 주 액터 | 표적관리 CSCI | |
| 사전 조건 | 해당사항 없음 | |
| 사후 조건 | 해당사항 없음 | |
| 트리거 | 전술표적 수정 요청 시 참조점 갱신 인 경우 | |
| 시나리오  (기본) | 사용자 화면 | 표적관리 CSCI |
| 1. 참조점 갱신을 요청한다. |  |
|  | 1. 입력값의 유효를 검사한다. |
|  | 1. 입력값이 유효한 경우 |
|  | * 1. 원시표적정보를 검색한다. |
|  | * 1. 원시표적정보가 존재하는 경우 |
|  | * + 1. 원시표적정보를 갱신한다. |
| 시나리오  (대안) | 사용자 화면 | 표적관리 CSCI |
|  |  |
| 시나리오  (예외사항) | 해당사항 없음 | |
| 비고 | 없음 | |
| 관련 요구사항 | R-TM-SFR-2 | |